**Procedura di aggiornamento**

* Scarica il file compresso del firmware;
* Estrai il file appena scaricato;
* Collega la microSD della stampante al PC/Mac;
* **Fai un backup dei file contenuti sulla microSD della stampante**;
* Copia l'intero contenuto (file e cartelle) all'interno della microSD;
* *Opzionale: Se in passato hai effettuato delle modifiche al file di configurazione "robin\_nano35\_cfg.txt", ricorda di inserire le stesse nel nuovo file, con lo stesso nome, che troverai nella cartella del nuovo firmware;*
* Spegni la stampante (se accesa);
* Inserisci la microSD nella stampante;
* Riaccendi la stampante;
* Attendi il caricamento del nuovo firmware;
* Concluso l'aggiornamento sullo schermo della stampante visualizzerai il menu iniziale.

**Attenzione: non spegnere per nessun motivo la stampate durante la procedura di aggiornamento.**

<https://drive.google.com/drive/folders/1ZUuk_V8Bdn0Vt0OC19J2wQ0Nd3v5MbL4?spm=a2g0s.imconversation.0.0.4a853e5flgygA>

Collegamento al DRIVE UFFICIALE Flying Bear.